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Rechts    (im Uhrzeigersinn) 


	ТОВ «Комфорт- Кривбас»

ЄРДПОУ 31735172, 

Юридична адреса: 50036, Україна,

м. Кривий Ріг, вул. Бикова, буд. 12, офіс 52
       моб.тел.:  +38 (067) 569 07 17;  +38 (050) 500 04 05
E-mail: sale@comfort-krivbass.com   http://comfort-krivbass.com 

	



Опросный лист для подбора турбомуфт Фойт Турбо с постоянным заполнением для электропривода
При запросах и заказах мы просим Вас, как можно подробнее ответить на следующие вопросы. Ваши данные служат для точного подбора типа турбомуфт.
Речь идет о:
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Rechts    (im Uhrzeigersinn) 

новом приводе
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имеющемся приводе
        пожалуйста укажите 6-7 значный сер.№.
                                                                     (выбит на внешнем колесе турбомуфты) 

Вид привода:
Электродвигатель
Кол-во приводов
1
Изготовитель, тип двигателя:
синхронный СДСЗ 17-64-6У4


Ном. мощность/Ном. скорость вращения:
4000
[Кв]
1000[1/мин]
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Макс.разгон двигателя:
        звездой- / треугольником
Прочее:


        Падение напряжения при максимальном разгоне
Направление вращения 
(Вращение ротора - 
         

турбомуфта - рабочая машина)
 для TurboSyn:

Вид рабочей машины:



Характеристика:
Нагнетатель 9000-11-5


(если возможно, приложить характеристику момент-частота вращения)

Момент инерции:

25000[кгм2]
относительно частоты вращения: 1000/1330
[1/мин]

У ленточного конвейера:

тоннаж [т/ч]

длина конвейра [м]


ширина ленты [мм]

скорость движения ленты [м/с]



высота подъема [м]

Рабочая частота вращения:

[1/мин]
(передаточное число: 
)

Номинальная мощность:

[Кв]

Максимальная мощность:

[Кв]

Длительность и частота пиков мощности:



	Функция турбомуфты:
	V
	помощь при запуске
	V
	Демпфирование колебаний

	
	
	
	
	

	
	V
	защита от перегрузки
	V
	противотоковое торможение (не TurboSyn)

	
	
	
	
	

	
	
	реверсивный режим (не TurboSyn)


Частота запусков:

-/в час;

1 раз в 7 дней-/в день
Температура в месте эксплуатации:
мин.  
0°C;
макс.  
40°C

	Положение встраивания:
	
	горизонтальное
	
	вертикальное, мотор сверху: ………………..

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	вертикальное, мотор снизу: ……………….


	Взрывобезопасное исполнение?
	
	нет
	V
	да     (EG-деректива 94/9/EG)


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Пример конструкции:

1) Внешние части турбомуфты соединены с двигателем (привод со стороны внешнего колеса)
	
	a) Электромотор, эластичная
присоед. муфта, турбомуфта,
рабочая машина( приставной тормозной барабан/тормозной диск)

	V
	b) Электромотор, турбомуфта эластичная присоед. муфта,
рабочая машина

(приставной тормозной барабан /тормозной диск)
	
	c) Электромотор, муфта GPK, турбомуфта, муфта GPK, рабочая машина (приставной тормозной барабан/тормозной диск)
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	Вес турбомуфты на валу редуктора
	Вес турбомуфты на валу двигателя
	Вес турбомуфты поделен


2) Внутренние части турбомуфты соединены с двигателем (привод со стороны внутреннего колеса, не TurboSyn)
	
	Электродвигатель, турбомуфта, эалстичная присоед. муфта, рабочая машина (приставной тормозной барабан)





	Вес турбомуфты на валу двигателя
	
	


3) Ременный привод
	
	a) Электродвигатель, турбомуфта TR / TRI
	
	b) Электродвигатель, ременный привод, турбомуфта TR / TRI,
	
	c) Электродвигатель, эластичная присоед. муфта,

	
	ременный привод, рабочая машина (не TurboSyn)
	
	рабочая машина
	
	турбомуфта на промежуточном валу
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	Вес турбомуфты на валу двигателя
	Вес турбомуфты на валу редуктора
	Вес турбомуфты на промежуточном валу


Данные тормозного механизма (если предусмотрен):

Вид:



            тормозной барабан


 тормозной диск
Размеры:

ширина [мм]

диаметр [мм]
Расстояние до буртика приводного вала:

[мм]

Наличие осевого вентилятора редуктора на входном валу              да                          нет
Присоединительные размеры:

Расстояние от двигателя до буртика вала редуктора: 


[мм]

Линейный размер встраивания за двигателем:                       ограничен
      
неограничен… ………………….. [мм]

Электродвигатель:

Машина, промежуточный вал или редуктор:

Диаметр вала: 
200[мм]
Диаметр вала: 
170[мм]

Посадка: h7

Посадка: s6


Длина вала: 280
[мм]
Длина вала: 190
[мм]

Шпонка: 40х22х395 

Шпонка: круглая Ф20


	Кол-во шпонок:
	
	1
	V
	2
	
	Кол-во шпонок:
	
	1
	V
	2


	Вал отбалансирован:
	
	с половиной шпонки
	
	Вал отбалансирован:
	
	с половиной шпонки

	
	
	
	
	
	
	

	
	V
	с целой шпонкой
	
	
	V
	с целой шпонкой


Для турбомуфт с ременным приводом:

a)
Клиноременный привод:

b)
Плоскоременный привод:


Диаметр: 
[мм]

Ременный шкив по DIN 111 цилиндр. / выпуклый

Число ручьев: 


Диаметр шкива Da: 
[мм]


Профиль: 


Ширина обода: 
[мм]
Эскиз: Схема установки:
Отправитель (предприятие):
Дата: 



Уполномоченный Ф.И.О.: 



Отдел: 
Тел.: 



Запрос-№.: 


Правое    (по


часовой стрелке)
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Левое ( против


часовой стрелки)
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