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Лист данных / Data Sheet

	Данные / Data

	Ротор / Rotor  (короткозамкнутый или фазный)
	

	Тип / Type (асинхронный, синхронный)
	

	Режим работы / Duty  S1, S3, S9, …..
	

	Кол-во фаз / Phase
	

	Номинальная мощность / Power
	kW
	

	Номинальное напряжение / Voltage
	V
	

	Частота / Frequency
	Hz
	

	Соединение обмотки / Connection
	

	Кол-во полюсов / Poles
	

	Номинальная скорость вращения / Speed
	U/min / rpm
	

	Направление вращения / Direction of Rotation
	

	Способ пуска / Start Up (прямой или преобразователь частоты)
	

	Монтажное исполнение / Mounting
	IM 

	Типоразмер / Frame Size
	

	Степень защиты / Protection
	IP 

	Метод охлаждения / method culling 


Способ охлаждения / Cooling
	IC 


	Класс изоляции / Insulation class
	

	Подшипники и смазка / Bearings & Lubrication

	Тип подшипников / Bearing Type
	

	
Тип / Type
	Приводная сторона вала / Drive End
	

	
	Неприводная сторона вала
/Non Drive End
	Изолированный  или нет

	Покраска / Painting

	Цвет / Color
	RAL 

	Окружающая среда / Ambiance

	Окружающая температура / Ambient temperature
	°C
	

	Высота /Altitude
	м, над уровнем моря / m above sea level
	≤ 1.000

	Влажность /Humidity
	%
	

	Установка / Installation
	На улице / В помещении
/Outdoor / Indoor

	 Пример опций, включенных в комплектацию / Accessories

	Устройство дозаправки смазки / Regreasing device

	3x PT100 (обмотки / winding)
С выводом проводов в отдельную клеммную коробку / Wires connected to auxiliary terminal box

	2x PT100 (подшипники / bearing)
С выводом проводов в отдельную клеммную коробку / Wires connected to auxiliary terminal box

	Подогреватель обмоток / Space heater 230VAC

	Энкодер Kübler 8.5020.2552.1024 / Encoder Kübler 8.5020.2552.1024
С выводом проводов в отдельную клеммную коробку / Wires connected to auxiliary terminal box

	Внешний болт заземления / External grounding screw

	Отверстие для слива конденсата / Condensate drain hole

	Основная и вспомогательная клеммные коробки справа, если смотреть со стороны рабочего конца вала / Main and auxiliary terminal boxes are right hand if to watch from DE side



